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	货物名称
	技术参数
	样品图片（仅供参考）

	1
	高精密双面提花窗帘布
	1.材质：100%聚酯纤维；
2.克重：≥1000g；
3.遮光率：不低于80%；
4.甲醛含量（mg/kg）：未检出；
5.异味：无异味
6.阻燃性：符合GB 50222-2017《建筑内部装修设计防火规范》：（医院、学校等人员密集场所窗帘应达B1级。）
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	2
	双面雪尼尔提花，双面同纹理窗帘布

	1.材质：100%聚酯纤维；
2.克重：≥1250g；
3.遮光率：100%；
4.甲醛含量（mg/kg）：未检出；
5.异味：无异味；
6.阻燃性：符合GB 50222-2017《建筑内部装修设计防火规范》：（医院、学校等人员密集场所窗帘应达B1级。）
	[image: 7楼办公区]

	3
	铝合金杆子
	轨道承重安全承重力46kg不变形、304不锈钢环，顺畅，滑动性及静音；
1.材质：原生铝材；
2.规格：宽28MM，高25MM，壁厚2.0MM，截面为U型；
	

	4
	韩带
	棉、宽10公分
	

	5
	S钩
	铝合金
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